### axa_vmqz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i a-branchen til anvendelse Vmqz
Beregning: aXa_vmqz = Xa_vqz/pxa*fVmqz

    aXa_vmqz         = (axa_vmqz(-1)+JDAXA_VMQZ)*(1+JRPXA_VMQZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axa_vmqz, pvqz, Xa_e01,

### axb_cb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe b
Beregning: aXb_cb = Xb_cb/pxb*fCb

    aXb_Cb           = (axb_cb(-1)+JDAXB_CB)*(1+JRPXB_CB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_cb, fXb, pncb,

### axb_ce

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe e
Beregning: aXb_ce = Xb_ce/pxb*fCe

    aXb_Ce           = (axb_ce(-1)+JDAXB_CE)*(1+JRPXB_CE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_ce, fXb, pnce,

### axb_cf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe f
Beregning: aXb_cf = Xb_cf/pxb*fCf

    aXb_Cf           = (axb_cf(-1)+JDAXB_CF)*(1+JRPXB_CF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_cf, fXb, pncf,

### axb_cg

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe g
Beregning: aXb_cg = Xb_cg/pxb*fCg

    aXb_Cg           = (axb_cg(-1)+JDAXB_CG)*(1+JRPXB_CG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_cg, fXb, pncg,

### axb_ch

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe h
Beregning: aXb_ch = Xb_ch/pxb*fCh

    aXb_Ch           = (axb_ch(-1)+JDAXB_CH)*(1+JRPXB_CH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_ch, fXb, pnch,

### axb_co

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe o
Beregning: aXb_co = Xb_co/pxb*fCo

    aXb_Co           = (axb_co(-1)+JDAXB_CO)*(1+JRPXB_CO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_co, fXb, fXo_co, pxo_co,

### axb_cs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe s
Beregning: aXb_cs = Xb_cs/pxb*fCs

    aXb_Cs           = (axb_cs(-1)+JDAXB_CS)*(1+JRPXB_CS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_cs, fXb, pncs,

### axb_cv

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe v
Beregning: aXb_cv = Xb_cv/pxb*fCv

    aXb_Cv           = (axb_cv(-1)+JDAXB_CV)*(1+JRPXB_CV)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_cv, fXb, pncv,

### axb_e01

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til eksport af gruppe E01
Beregning: aXb_e01 = Xb_e01/pxb*fE01

    aXb_E01          = (axb_e01(-1)+JDAXB_E01)*(1+JRPXB_E01)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_e01, fXb, pxanf,

### axb_e2

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til eksport af gruppe E2
Beregning: aXb_e2 = Xb_e2/pxb*fE2

    aXb_E2           = (axb_e2(-1) +JDAXB_E2) *(1+JRPXB_E2)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_e2, fXb, pe2,

### axb_e3x

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xb-branchen til anvendelse i eksportgruppe e3x
Beregning: axb_e3x = xb_e3x/pxb*fE3x

    aXb_E3x          = (axb_e3x(-1) +JDAXB_E3X) *(1+JRPXB_E3X)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_e3x, fXb, pe3x,

### axb_e59

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til eksport af gruppe E59
Beregning: aXb_e59 = Xb_e59/pxb*fE59

    aXb_E59          = (axb_e59(-1) +JDAXB_E59) *(1+JRPXB_E59)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_e59, fXb, pe59,

### axb_e7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til eksport af gruppe E7y
Beregning: aXb_e7y = Xb_e7y/pxb*fE7y

    aXb_E7y          = (axb_e7y(-1) +JDAXB_E7Y) *(1+JRPXB_E7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_e7y, fXb, pe7y,

### axb_esq

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til eksport af gruppe Esq
Beregning: aXb_esq = Xb_esq/pxb*fEsq

    aXb_Esq          = (axb_esq(-1) +JDAXB_ESQ) *(1+JRPXB_ESQ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_esq, fXb, pesq,

### axb_ib

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Ib
Beregning: aXb_ib = Xb_ib/pxb*fIb

    aXb_Ib           = (axb_ib(-1)+JDAXB_IB)*(1+JRPXB_IB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_ib, fXb, pnib,

### axb_ikn

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xb-branchen til anvendelse Ikn
Beregning: axb_ikn = xb_ikn/pxb*fIkn

    aXb_Ikn          = (axb_ikn(-1)+JDAXB_IKN)*(1+JRPXB_IKN)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_ikn, fXb, pikn,

### axb_imxo7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Imxo7y
Beregning: aXb_imxo7y = Xb_im/pxb*fImxo7y

    aXb_Imxo7y       = (axb_imxo7y(-1)+JDAXB_IMXO7Y)*(1+JRPXB_IMXO7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_imxo7y, fXb, pnimxo7y,

### axb_it

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse It
Beregning: aXb_it = Xb_it/pxb*fIt

    aXb_It           = (axb_it(-1)+JDAXB_IT)*(1+JRPXB_IT)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_it, fXb,

### axb_vma

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vma
Beregning: aXb_vma = Xb_va/pxb*fVma

    aXb_vma          = (axb_vma(-1)+JDAXB_VMA)*(1+JRPXB_VMA)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vma, fXb, pva,

### axb_vmb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmb
Beregning: aXb_vmb = Xb_vb/pxb*fVmb

    aXb_vmb          = (axb_vmb(-1)+JDAXB_VMB)*(1+JRPXB_VMB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmb, fXb, pvb,

### axb_vme

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vme
Beregning: aXb_vme = Xb_ve/pxb*fVme

    aXb_vme          = (axb_vme(-1) +JDAXB_VME) *(1+JRPXB_VME)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vme, fXb, pve,

### axb_vmh

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmh
Beregning: aXb_vmh = Xb_vh/pxb*fVmh

    aXb_vmh          = (axb_vmh(-1)+JDAXB_VMH)*(1+JRPXB_VMH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmh, fXb, pvh,

### axb_vmne

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmne
Beregning: aXb_vmne = Xb_vne/pxb*fVmne

    aXb_vmne         = (axb_vmne(-1)+JDAXB_VMNE)*(1+JRPXB_VMNE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmne, fXb, pvmne, pvne,

### axb_vmnf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmnf
Beregning: aXb_vmnf = Xb_vnf/pxb*fVmnf

    aXb_vmnf         = (axb_vmnf(-1)+JDAXB_VMNF)*(1+JRPXB_VMNF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmnf, fXb, pvnf,

### axb_vmng

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmng
Beregning: aXb_vmng = Xb_vng/pxb*fVmng

    aXb_vmng         = (axb_vmng(-1) +JDAXB_VMNG) *(1+JRPXB_VMNG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmng, fXb, pvmng, pvng,

### axb_vmnz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmnz
Beregning: aXb_vmnz = Xb_vnz/pxb*fVmnz

    aXb_vmnz         = (axb_vmnz(-1)+JDAXB_VMNZ)*(1+JRPXB_VMNZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmnz, fXb, pvnz,

### axb_vmo

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmo
Beregning: aXb_vmo = Xb_vo/pxb*fVmo

    aXb_vmo          = (axb_vmo(-1)+JDAXB_VMO)*(1+JRPXB_VMO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmo, fXb, pvo,

### axb_vmqf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmqf
Beregning: aXb_vmqf = Xb_vqf/pxb*fVmqf

    aXb_vmqf         = (axb_vmqf(-1)+JDAXB_VMQF)*(1+JRPXB_VMQF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmqf, fXb, pvqf,

### axb_vmqs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmqs
Beregning: aXb_vmqs = Xb_vqs/pxb*fVmqs

    aXb_vmqs         = (axb_vmqs(-1)+JDAXB_VMQS)*(1+JRPXB_VMQS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmqs, fXb, pvqs,

### axb_vmqz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i b-branchen til anvendelse Vmqz
Beregning: aXb_vmqz = Xb_vqz/pxb*fVmqz

    aXb_vmqz         = (axb_vmqz(-1)+JDAXB_VMQZ)*(1+JRPXB_VMQZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axb_vmqz, fXb, pvqz,

### axe_cb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe b
Beregning: aXe_cb = Xe_cb/pxe*fCb

    aXe_Cb           = (axe_cb(-1)+JDAXE_CB)*(1+JRPXE_CB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_cb, fXexe3, pncb,

### axe_ce

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe e
Beregning: aXe_ce = Xe_ce/pxe*fCe

    aXe_Ce           = (axe_ce(-1)+JDAXE_CE)*(1+JRPXE_CE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_ce, fXexe3, pnce,

### axe_cf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe f
Beregning: aXe_cf = Xe_cf/pxe*fCf

    aXe_Cf           = (axe_cf(-1)+JDAXE_CF)*(1+JRPXE_CF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_cf, fXexe3, pncf,

### axe_cg

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe g
Beregning: aXe_cg = Xe_cg/pxe*fCg

    aXe_Cg           = (axe_cg(-1)+JDAXE_CG)*(1+JRPXE_CG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_cg, fXexe3, pncg,

### axe_ch

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe h
Beregning: aXe_ch = Xe_ch/pxe*fCh

    aXe_Ch           = (axe_ch(-1)+JDAXE_CH)*(1+JRPXE_CH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_ch, fXexe3, pnch,

### axe_co

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe o
Beregning: aXe_co = Xe_co/pxe*fCo

    aXe_Co           = (axe_co(-1)+JDAXE_CO)*(1+JRPXE_CO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_co, fXexe3, fXo_co, pxo_co,

### axe_cs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe s
Beregning: aXe_cs = Xe_cs/pxe*fCs

    aXe_Cs           = (axe_cs(-1)+JDAXE_CS)*(1+JRPXE_CS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_cs, fXexe3, pncs,

### axe_cv

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe v
Beregning: aXe_cv = Xe_cv/pxe*fCv

    aXe_Cv           = (axe_cv(-1)+JDAXE_CV)*(1+JRPXE_CV)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_cv, fXexe3, pncv,

### axe_e01

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til eksport af gruppe E01
Beregning: aXe_e01 = Xe_e01/pxe*fE01

    aXe_E01          = (axe_e01(-1)+JDAXE_E01)*(1+JRPXE_E01)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_e01, fXexe3, pxanf,

### axe_e2

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til eksport af gruppe E2
Beregning: aXe_e2 = Xe_e2/pxe*fE2

    aXe_E2           = (axe_e2(-1) +JDAXE_E2) *(1+JRPXE_E2)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_e2, fXexe3, pe2,

### axe_e59

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til eksport af gruppe E59
Beregning: aXe_e59 = Xe_e59/pxe*fE59

    aXe_E59          = (axe_e59(-1) +JDAXE_E59) *(1+JRPXE_E59)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_e59, fXexe3, pe59,

### axe_e7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til eksport af gruppe E7y
Beregning: aXe_e7y = Xe_e7y/pxe*fE7y

    aXe_E7y          = (axe_e7y(-1) +JDAXE_E7Y) *(1+JRPXE_E7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_e7y, fXexe3, pe7y,

### axe_esq

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til eksport af gruppe Esq
Beregning: aXe_esq = Xe_esq/pxe*fEsq

    aXe_Esq          = (axe_esq(-1) +JDAXE_ESQ )*(1+JRPXE_ESQ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_esq, fXexe3, pesq,

### axe_ib

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Ib
Beregning: aXe_ib = Xe_ib/pxe*fIb

    aXe_Ib           = (axe_ib(-1)+JDAXE_IB)*(1+JRPXE_IB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_ib, fXexe3, pnib,

### axe_ikn

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xe-branchen til anvendelse Ikn
Beregning: axe_ikn = xe_ikn/pxe*fIkn

    aXe_Ikn          = (axe_ikn(-1)+JDAXE_IKN)*(1+JRPXE_IKN)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_ikn, fXexe3, pikn,

### axe_imxo7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Imxo7y
Beregning: aXe_imxo7y = Xe_im/pxe*fImxo7y

    aXe_Imxo7y       = (axe_imxo7y(-1)+JDAXE_IMXO7Y)*(1+JRPXE_IMXO7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_imxo7y, fXexe3, pnimxo7y,

### axe_it

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse It
Beregning: aXe_it = Xe_it/pxe*fIt

    aXe_It           = (axe_it(-1)+JDAXE_IT)*(1+JRPXE_IT)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_it, fXexe3,

### axe_vea

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Vea
Beregning: aXe_vea = Xe_va/pxe*fVea

    aXe_vea          = (axe_vea(-1)
                       +JDAXE_VEA)*(1+JRPXE_VEA)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_vea, fXexe3, pva, pvea,

### axe_veb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veb
Beregning: aXe_veb = Xe_vb/pxe*fVeb

    aXe_veb          = (axe_veb(-1)+JDAXE_VEB)*(1+JRPXE_VEB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_veb, fXexe3, pvb, pveb,

### axe_vee

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Vee
Beregning: aXe_vee = Xe_ve/pxe*fVee

    aXe_vee          = (axe_vee(-1) +JDAXE_VEE) *(1+JRPXE_VEE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_vee, fXexe3, pve, pvee,

### axe_veh

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veh
Beregning: aXe_veh = Xe_vh/pxe*fVeh

    aXe_veh          = (axe_veh(-1)+JDAXE_VEH)*(1+JRPXE_VEH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_veh, fXexe3, pveh, pvh,

### axe_vene

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Vene
Beregning: aXe_vene = Xe_vne/pxe*fVene

    aXe_vene         = bxe_vene*fXe/fVene*(1+JRPXE_VENE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

am3k_vene, fXexe3, pvne,

### axe_venf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Venf
Beregning: aXe_venf = Xe_vnf/pxe*fVenf

    aXe_venf         = (axe_venf(-1) +JDAXE_VENF) *(1+JRPXE_VENF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_venf, fXexe3, pvenf, pvnf,

### axe_veng

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veng
Beregning: aXe_veng = Xe_vng/pxe*fVeng

    axe_veng         = bxe_veng*fXe/fVeng*(1+JRPXE_VENG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

am3r_veng, fXexe3, pvng,

### axe_venz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Venz
Beregning: aXe_venz = Xe_vnz/pxe*fVenz

    aXe_venz         = (axe_venz(-1)+JDAXE_VENZ)*(1+JRPXE_VENZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_venz, fXexe3, pvenz, pvnz,

### axe_veo

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veo
Beregning: aXe_veo = Xe_vo/pxe*fVeo

    aXe_veo          = (axe_veo(-1)+JDAXE_VEO)*(1+JRPXE_VEO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_veo, fXexe3, pveo, pvo,

### axe_veqf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veqf
Beregning: aXe_veqf = Xe_vqf/pxe*fVeqf

    aXe_veqf         = (axe_veqf(-1)+JDAXE_VEQF)*(1+JRPXE_VEQF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_veqf, fXexe3, pveqf, pvqf,

### axe_veqs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veqs
Beregning: aXe_veqs = Xe_vqs/pxe*fVeqs

    aXe_veqs         = (axe_veqs(-1)+JDAXE_VEQS)*(1+JRPXE_VEQS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_veqs, fXexe3, pveqs, pvqs,

### axe_veqz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i e-branchen til anvendelse Veqz
Beregning: aXe_veqz = Xe_vqz/pxe*fVeqz

    aXe_veqz         = (axe_veqz(-1)+JDAXE_VEQZ)*(1+JRPXE_VEQZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axe_veqz, fXexe3, pveqz, pvqz,

### axh_cb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe b
Beregning: aXh_cb = Xh_cb/pxh*fCb

    aXh_Cb           = (axh_cb(-1)+JDAXH_CB)*(1+JRPXH_CB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_cb, fCh, pncb,

### axh_ce

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe e
Beregning: aXh_ce = Xh_ce/pxh*fCe

    aXh_Ce           = (axh_ce(-1)+JDAXH_CE)*(1+JRPXH_CE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_ce, fCh, pnce,

### axh_cf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe f
Beregning: aXh_cf = Xh_cf/pxh*fCf

    aXh_Cf           = (axh_cf(-1)+JDAXH_CF)*(1+JRPXH_CF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_cf, fCh, pncf,

### axh_cg

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe g
Beregning: aXh_cg = Xh_cg/pxh*fCg

    aXh_Cg           = (axh_cg(-1)+JDAXH_CG)*(1+JRPXH_CG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_cg, fCh, pncg,

### axh_ch

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe h
Beregning: aXh_ch = Xh_ch/pxh*fCh

    aXh_Ch           = (axh_ch(-1)+JDAXH_CH)*(1+JRPXH_CH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_ch, fCh, pnch,

### axh_co

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe o
Beregning: aXh_co = Xh_co/pxh*fCo

    aXh_Co           = (axh_co(-1)+JDAXH_CO)*(1+JRPXH_CO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_co, fCh, fXo_co, pxo_co,

### axh_cs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe s
Beregning: aXh_cs = Xh_cs/pxh*fCs

    aXh_Cs           = (axh_cs(-1)+JDAXH_CS)*(1+JRPXH_CS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_cs, fCh, pncs,

### axh_cv

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe v
Beregning: aXh_cv = Xh_cv/pxh*fCv

    aXh_Cv           = (axh_cv(-1)+JDAXH_CV)*(1+JRPXH_CV)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_cv, fCh, pncv,

### axh_e01

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til eksport af gruppe E01
Beregning: aXh_e01 = Xh_e01/pxh*fE01

    aXh_E01          = (axh_e01(-1) +JDAXH_E01) *(1+JRPXH_E01)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_e01, fCh, pxanf,

### axh_e2

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til eksport af gruppe E2
Beregning: aXh_e2 = Xh_e2/pxh*fE2

    aXh_E2           = (axh_e2(-1) +JDAXH_E2) *(1+JRPXH_E2)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_e2, fCh, pe2,

### axh_e3x

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xh-branchen til anvendelse i eksportgruppe e3x
Beregning: axh_e3x = xh_e3x/pxh*fE3x

    aXh_E3x          = (axh_e3x(-1) +JDAXH_E3X) *(1+JRPXH_E3X)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_e3x, fCh, pe3x,

### axh_e59

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til eksport af gruppe E59
Beregning: aXh_e59 = Xh_e59/pxh*fE59

    aXh_E59          = (axh_e59(-1) +JDAXH_E59) *(1+JRPXH_E59)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_e59, fCh, pe59,

### axh_e7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til eksport af gruppe E7y
Beregning: aXh_e7y = Xh_e7y/pxh*fE7y

    aXh_E7y          = (axh_e7y(-1) +JDAXH_E7Y) *(1+JRPXH_E7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_e7y, fCh, pe7y,

### axh_esq

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til eksport af gruppe Esq
Beregning: aXh_esq = Xh_esq/pxh*fEsq

    aXh_Esq          = (axh_esq(-1) +JDAXH_ESQ) *(1+JRPXH_ESQ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_esq, fCh, pesq,

### axh_ib

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Ib
Beregning: aXh_ib = Xh_ib/pxh*fIb

    aXh_Ib           = (axh_ib(-1)+JDAXH_IB)*(1+JRPXH_IB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_ib, fCh, pnib,

### axh_ikn

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xh-branchen til anvendelse Ikn
Beregning: axh_ikn = xh_ikn/pxh*fIkn

    aXh_Ikn          = (axh_ikn(-1)+JDAXH_IKN)*(1+JRPXH_IKN )

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_ikn, fCh, pikn,

### axh_imxo7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Imxo7y
Beregning: aXh_imxo7y = Xh_im/pxh*fImxo7y

    aXh_Imxo7y       = (axh_imxo7y(-1)+JDAXH_IMXO7Y)*(1+JRPXH_IMXO7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_imxo7y, fCh, pnimxo7y,

### axh_it

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse It
Beregning: aXh_it = Xh_it/pxh*fIt

    aXh_It           = (axh_it(-1)+JDAXH_IT)*(1+JRPXH_IT)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_it, fCh,

### axh_vma

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vma
Beregning: aXh_vma = Xh_va/pxh*fVma

    aXh_vma          = (axh_vma(-1) +JDAXH_VMA) *(1+JRPXH_VMA)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vma, fCh, pva,

### axh_vmb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmb
Beregning: aXh_vmb = Xh_vb/pxh*fVmb

    aXh_vmb          = (axh_vmb(-1)+JDAXH_VMB)*(1+JRPXH_VMB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmb, fCh, pvb,

### axh_vme

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vme
Beregning: aXh_vme = Xh_ve/pxh*fVme

    aXh_vme          = (axh_vme(-1) +JDAXH_VME) *(1+JRPXH_VME)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vme, fCh, pve,

### axh_vmh

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmh
Beregning: aXh_vmh = Xh_vh/pxh*fVmh

    aXh_vmh          = (axh_vmh(-1)+JDAXH_VMH)*(1+JRPXH_VMH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmh, fCh, pvh,

### axh_vmne

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmne
Beregning: aXh_vmne = Xh_vne/pxh*fVmne

    aXh_vmne         = (axh_vmne(-1) +JDAXH_VMNE) *(1+JRPXH_VMNE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmne, fCh, pvmne, pvne,

### axh_vmnf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmnf
Beregning: aXh_vmnf = Xh_vnf/pxh*fVmnf

    aXh_vmnf         = (axh_vmnf(-1)+JDAXH_VMNF)*(1+JRPXH_VMNF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmnf, fCh, pvnf,

### axh_vmng

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmng
Beregning: aXh_vmng = Xh_vng/pxh*fVmng

    aXh_vmng         = (axh_vmng(-1) +JDAXH_VMNG) *(1+JRPXH_VMNG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmng, fCh, pvmng, pvng,

### axh_vmnz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmnz
Beregning: aXh_vmnz = Xh_vnz/pxh*fVmnz

    aXh_vmnz         = (axh_vmnz(-1)+JDAXH_VMNZ)*(1+JRPXH_VMNZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmnz, fCh, pvnz,

### axh_vmo

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmo
Beregning: aXh_vmo = Xh_vo/pxh*fVmo

    aXh_vmo          = (axh_vmo(-1)+JDAXH_VMO)*(1+JRPXH_VMO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmo, fCh, pvo,

### axh_vmqf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmqf
Beregning: aXh_vmqf = Xh_vqf/pxh*fVmqf

    aXh_vmqf         = (axh_vmqf(-1)+JDAXH_VMQF)*(1+JRPXH_VMQF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmqf, fCh, pvqf,

### axh_vmqs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmqs
Beregning: aXh_vmqs = Xh_vqs/pxh*fVmqs

    aXh_vmqs         = (axh_vmqs(-1)+JDAXH_VMQS)*(1+JRPXH_VMQS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmqs, fCh, pvqs,

### axh_vmqz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i h-branchen til anvendelse Vmqz
Beregning: aXh_vmqz = Xh_vqz/pxh*fVmqz

    aXh_vmqz         = (axh_vmqz(-1)+JDAXH_VMQZ)*(1+JRPXH_VMQZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axh_vmqz, fCh, pvqz,

### axne_cb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe b
Beregning: aXne_cb = Xne_cb/pxne*fCb

    aXne_Cb          = (axne_cb(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CB/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CB/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CB)*(1+JRPXNE_CB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_cb, fXne, pncb,

### axne_ce

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe e
Beregning: aXne_ce = Xne_ce/pxne*fCe

    aXne_Ce          = (axne_ce(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CE/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CE/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CE)*(1+JRPXNE_CE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_ce, fXne, pnce,

### axne_cf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe f
Beregning: aXne_cf = Xne_cf/pxne*fCf

    aXne_Cf          = (axne_cf(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CF/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CF/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CF)*(1+JRPXNE_CF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_cf, fXne, pncf,

### axne_cg

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe g
Beregning: aXne_cg = Xne_cg/pxne*fCg

    aXne_Cg          = (axne_cg(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CG/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CG/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CG)*(1+JRPXNE_CG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_cg, fXne, pncg,

### axne_ch

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe h
Beregning: aXne_ch = Xne_ch/pxne*fCh

    aXne_Ch          = (axne_ch(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CH/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CH/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CH)*(1+JRPXNE_CH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_ch, fXne, pnch,

### axne_co

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe o
Beregning: aXne_co = Xne_co/pxne*fCo

    aXne_Co          = (axne_co(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CO/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CO/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CO)*(1+JRPXNE_CO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_co, fXne, fXo_co, pxo_co,

### axne_cs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe s
Beregning: aXne_cs = Xne_cs/pxne*fCs

    aXne_Cs          = (axne_cs(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CS/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CS/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CS)*(1+JRPXNE_CS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_cs, fXne, pncs,

### axne_cv

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe v
Beregning: aXne_cv = Xne_cv/pxne*fCv

    aXne_Cv          = (axne_cv(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_CV/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_CV/pxne(-1)
                       +JDAXNE_CV)*(1+JRPXNE_CV)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_cv, fXne, pncv,

### axne_e01

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til eksport af gruppe E01
Beregning: aXne_e01 = Xne_e01/pxne*fE01

    aXne_E01         = (axne_e01(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_E01/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_E01/pxne(-1)
                       +JDAXNE_E01)*(1+JRPXNE_E01)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_e01, fXne, pxanf,

### axne_e2

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til eksport af gruppe E2
Beregning: aXne_e2 = Xne_e2/pxne*fE2

    aXne_E2          = (axne_e2(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_E2/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_E2/pxne(-1)
                       +JDAXNE_E2)*(1+JRPXNE_E2)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_e2, fXne, pe2,

### axne_e3x

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xne-branchen til anvendelse i eksportgruppe e3x
Beregning: axne_e3x = xne_e3x/pxne*fE3x

    aXne_E3x         = (axne_e3x(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_E3X/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_E3X/pxne(-1)
                       +JDAXNE_E3X)*(1+JRPXNE_E3X)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_e3x, fXne, pe3x,

### axne_e59

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til eksport af gruppe E59
Beregning: aXne_e59 = Xne_e59/pxne*fE59

    aXne_E59         = (axne_e59(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_E59/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_E59/pxne(-1)
                       +JDAXNE_E59)*(1+JRPXNE_E59)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_e59, fXne, pe59,

### axne_e7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til eksport af gruppe E7y
Beregning: aXne_e7y = Xne_e7y/pxne*fE7y

    aXne_E7y         = (axne_e7y(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_E7Y/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_E7Y/pxne(-1)
                       +JDAXNE_E7Y)*(1+JRPXNE_E7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_e7y, fXne, pe7y,

### axne_esq

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til eksport af gruppe Esq
Beregning: aXne_esq = Xne_esq/pxne*fEsq

    aXne_Esq         = (axne_esq(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_ESQ/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_ESQ/pxne(-1)
                       +JDAXNE_ESQ)*(1+JRPXNE_ESQ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_esq, fXne, pesq,

### axne_ib

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Ib
Beregning: aXne_ib = Xne_ib/pxne*fIb

    aXne_Ib          = (axne_ib(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_IB/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_IB/pxne(-1)
                       +JDAXNE_IB)*(1+JRPXNE_IB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_ib, fXne, pnib,

### axne_ikn

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xne-branchen til anvendelse Ikn
Beregning: axne_ikn = xne_ikn/pxne*fIkn

    aXne_Ikn         = (axne_ikn(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_IKN/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_IKN/pxne(-1)
                       +JDAXNE_IKN)*(1+JRPXNE_IKN)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_ikn, fXne, pikn,

### axne_imxo7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Imxo7y
Beregning: aXne_imxo7y = Xne_im/pxne*fImxo7y

    aXne_Imxo7y      = (axne_imxo7y(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_IMXO7Y/pxne(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_IMXO7Y/pxne(-1)
                       +JDAXNE_IMXO7Y)*(1+JRPXNE_IMXO7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_imxo7y, fXne, pnimxo7y,

### axne_it

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse It
Beregning: aXne_it = Xne_it/pxne*fIt

    aXne_It          = (axne_it(-1)+JDAXNE_IT)*(1+JRPXNE_IT)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_it, fXne,

### axne_vea

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Vea
Beregning: aXne_vea = Xne_va/pxne*fVea

    aXne_vea         = (axne_vea(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEA/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEA/pxne(-1)
                       +RJaxne_vea)*(1+JRPXNE_VEA)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_vea, fXne, pva, pvea,

### axne_veb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veb
Beregning: aXne_veb = Xne_vb/pxne*fVeb

    aXne_veb         = (axne_veb(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEB/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEB/pxne(-1)
                       +RJaxne_veb)*(1+JRPXNE_VEB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veb, fXne, pvb, pveb,

### axne_vee

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Vee
Beregning: aXne_vee = Xne_ve/pxne*fVee

    aXne_vee         = (axne_vee(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEE/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEE/pxne(-1)
                       +RJaxne_vee)*(1+JRPXNE_VEE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_vee, fXne, pve, pvee,

### axne_veh

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veh
Beregning: aXne_veh = Xne_vh/pxne*fVeh

    aXne_veh         = (axne_veh(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEH/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEH/pxne(-1)
                       +RJaxne_veh)*(1+JRPXNE_VEH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veh, fXne, pveh, pvh,

### axne_vene

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Vene
Beregning: aXne_vene = Xne_vne/pxne*fVene

    aXne_vene        = (axne_vene(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VENE/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VENE/pxne(-1)
                       +RJaxne_vene)*(1+JRPXNE_VENE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_vene, fXne, pvne,

### axne_venf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Venf
Beregning: aXne_venf = Xne_vnf/pxne*fVenf

    aXne_venf        = (axne_venf(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VENF/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VENF/pxne(-1)
                       +RJaxne_venf)*(1+JRPXNE_VENF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_venf, fXne, pvenf, pvnf,

### axne_veng

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veng
Beregning: aXne_veng = Xne_vng/pxne*fVeng

    aXne_veng        = (axne_veng(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VENG/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VENG/pxne(-1)
                       +RJaxne_veng)*(1+JRPXNE_VENG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veng, fXne, pvng,

### axne_venz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Venz
Beregning: aXne_venz = Xne_vnz/pxne*fVenz

    aXne_venz        = (axne_venz(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VENZ/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VENZ/pxne(-1)
                       +RJaxne_venz)*(1+JRPXNE_VENZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_venz, fXne, pvenz, pvnz,

### axne_veo

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veo
Beregning: aXne_veo = Xne_vo/pxne*fVeo

    aXne_veo         = (axne_veo(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEO/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEO/pxne(-1)
                       +RJaxne_veo)*(1+JRPXNE_VEO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veo, fXne, pveo, pvo,

### axne_veqf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veqf
Beregning: aXne_veqf = Xne_vqf/pxne*fVeqf

    aXne_veqf        = (axne_veqf(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEQF/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEQF/pxne(-1)
                       +RJaxne_veqf)*(1+JRPXNE_VEQF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veqf, fXne, pveqf, pvqf,

### axne_veqs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veqs
Beregning: aXne_veqs = Xne_vqs/pxne*fVeqs

    aXne_veqs        = (axne_veqs(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEQS/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEQS/pxne(-1)
                       +RJaxne_veqs)*(1+JRPXNE_VEQS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veqs, fXne, pveqs, pvqs,

### axne_veqz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ne-branchen til anvendelse Veqz
Beregning: aXne_veqz = Xne_vqz/pxne*fVeqz

    aXne_veqz        = (axne_veqz(-1)
                       -pm3k(-1)*JDAM3K_VEQZ/pxne(-1)
                       -pm3r(-1)*JDAM3R_VEQZ/pxne(-1)
                       +RJaxne_veqz)*(1+JRPXNE_VEQZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axne_veqz, fXne, pveqz, pvqz,

### axnf_cb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe b
Beregning: aXnf_cb = Xnf_cb/pxnf*fCb

    aXnf_Cb          = (axnf_cb(-1)
                       -(am01_cb(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CB)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CB)*(1+JRPXNF_CB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_cb, pncb, Xnf_e01,

### axnf_ce

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe e
Beregning: aXnf_ce = Xnf_ce/pxnf*fCe

    aXnf_Ce          = (axnf_ce(-1)
                       -(am01_ce(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CE)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CE)*(1+JRPXNF_CE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_ce, pnce, Xnf_e01,

### axnf_cf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe f
Beregning: aXnf_cf = Xnf_cf/pxnf*fCf

    aXnf_Cf          = (axnf_cf(-1)
                       -(am01_cf(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CF)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CF)*(1+JRPXNF_CF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_cf, pncf, Xnf_e01,

### axnf_cg

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe g
Beregning: aXnf_cg = Xnf_cg/pxnf*fCg

    aXnf_Cg          = (axnf_cg(-1)
                       -(am01_cg(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CG)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CG)*(1+JRPXNF_CG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_cg, pncg, Xnf_e01,

### axnf_ch

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe h
Beregning: aXnf_ch = Xnf_ch/pxnf*fCh

    aXnf_Ch          = (axnf_ch(-1)
                       -(am01_ch(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CH)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CH)*(1+JRPXNF_CH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_ch, pnch, Xnf_e01,

### axnf_co

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe o
Beregning: aXnf_co = Xnf_co/pxnf*fCo

    aXnf_Co          = (axnf_co(-1)
                       -(am01_co(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CO)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CO)*(1+JRPXNF_CO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_co, fXo_co, pxo_co, Xnf_e01,

### axnf_cs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe s
Beregning: aXnf_cs = Xnf_cs/pxnf*fCs

    aXnf_Cs          = (axnf_cs(-1)
                       -(am01_cs(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CS)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CS)*(1+JRPXNF_CS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_cs, pncs, Xnf_e01,

### axnf_cv

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe v
Beregning: aXnf_cv = Xnf_cv/pxnf*fCv

    aXnf_Cv          = (axnf_cv(-1)
                       -(am01_cv(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_CV)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_CV)*(1+JRPXNF_CV)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_cv, pncv, Xnf_e01,

### axnf_e2

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til eksport af gruppe E2
Beregning: aXnf_e2 = Xnf_e2/pxnf*fE2

    aXnf_E2          = (axnf_e2(-1)+JDAXNF_E2)*(1+JRPXNF_E2)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_e2, pe2, Xnf_e01,

### axnf_e3x

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xnf-branchen til anvendelse i eksportgruppe e3x
Beregning: axnf_e3x = xnf_e3x/pxnf*fE3x

    aXnf_E3x         = (axnf_e3x(-1)+JDAXNF_E3X)*(1+JRPXNF_E3X)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_e3x, pe3x, Xnf_e01,

### axnf_e59

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til eksport af gruppe E59
Beregning: aXnf_e59 = Xnf_e59/pxnf*fE59

    aXnf_E59         = (axnf_e59(-1)+JDAXNF_E59)*(1+JRPXNF_E59)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_e59, pe59, Xnf_e01,

### axnf_e7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til eksport af gruppe E7y
Beregning: aXnf_e7y = Xnf_e7y/pxnf*fE7y

    aXnf_E7y         = (axnf_e7y(-1)+JDAXNF_E7Y)*(1+JRPXNF_E7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_e7y, pe7y, Xnf_e01,

### axnf_esq

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til eksport af gruppe Esq
Beregning: aXnf_esq = Xnf_esq/pxnf*fEsq

    aXnf_Esq         = (axnf_esq(-1)+JDAXNF_ESQ)*(1+JRPXNF_ESQ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_esq, pesq, Xnf_e01,

### axnf_ib

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Ib
Beregning: aXnf_ib = Xnf_ib/pxnf*fIb

    aXnf_Ib          = (axnf_ib(-1)
                       -pm01(-1)*JDAM01_IB/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_IB)*(1+JRPXNF_IB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_ib, pnib, Xnf_e01,

### axnf_ikn

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i xnf-branchen til anvendelse Ikn
Beregning: axnf_ikn = xnf_ikn/pxnf*fIkn

    aXnf_Ikn         = (axnf_ikn(-1)
                       -pm01(-1)*JDAM01_IKN/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_IKN)*(1+JRPXNF_IKN)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_ikn, pikn, Xnf_e01,

### axnf_imxo7y

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Imxo7y
Beregning: aXnf_imxo7y = Xnf_im/pxnf*fImxo7y

    aXnf_Imxo7y      = (axnf_imxo7y(-1)
                       -(am01_imxo7y(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_IMXO7Y)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_IMXO7Y)*(1+JRPXNF_IMXO7Y)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_imxo7y, pnimxo7y, Xnf_e01,

### axnf_it

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse It
Beregning: aXnf_it = Xnf_it/pxnf*fIt

    aXnf_It          = (axnf_it(-1)+JDAXNF_IT)*(1+JRPXNF_IT)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_it, Xnf_e01,

### axnf_vma

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vma
Beregning: aXnf_vma = Xnf_va/pxnf*fVma

    axnf_vma         = (axnf_vma(-1)
                       -(am01_vma(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMA)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMA)*(1+JRPXNF_VMA)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vma, pva, Xnf_e01,

### axnf_vmb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmb
Beregning: aXnf_vmb = Xnf_vb/pxnf*fVmb

    aXnf_vmb         = (axnf_vmb(-1)
                       -(am01_vmb(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMB)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMB)*(1+JRPXNF_VMB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmb, pvb, Xnf_e01,

### axnf_vme

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vme
Beregning: aXnf_vme = Xnf_ve/pxnf*fVme

    aXnf_vme         = (axnf_vme(-1)
                       -pm01(-1)*JDAM01_VME/pxnf
                       +JDAXNF_VME)*(1+JRPXNF_VME)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vme, pve, Xnf_e01,

### axnf_vmh

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmh
Beregning: aXnf_vmh = Xnf_vh/pxnf*fVmh

    aXnf_vmh         = (axnf_vmh(-1)
                       -(am01_vmh(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMH)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                        +JDAXNF_VMH)*(1+JRPXNF_VMH)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmh, pvh, Xnf_e01,

### axnf_vmne

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmne
Beregning: aXnf_vmne = Xnf_vne/pxnf*fVmne

    aXnf_vmne        = (axnf_vmne(-1)
                       -(am01_vmne(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMNE)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMNE)*(1+JRPXNF_VMNE)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmne, pvmne, pvne, Xnf_e01,

### axnf_vmnf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmnf
Beregning: aXnf_vmnf = Xnf_vnf/pxnf*fVmnf

    aXnf_vmnf        = (axnf_vmnf(-1)
                       -(am01_vmnf(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMNF)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMNF)*(1+JRPXNF_VMNF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmnf, pvnf, Xnf_e01,

### axnf_vmng

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmng
Beregning: aXnf_vmng = Xnf_vng/pxnf*fVmng

    aXnf_vmng        = (axnf_vmng(-1)
                       -(am01_vmng(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMNG)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMNG)*(1+JRPXNF_VMNG)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmng, pvmng, pvng, Xnf_e01,

### axnf_vmnz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmnz
Beregning: aXnf_vmnz = Xnf_vnz/pxnf*fVmnz

    aXnf_vmnz        = (axnf_vmnz(-1)
                       -(am01_vmnz(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMNZ)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMNZ)*(1+JRPXNF_VMNZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmnz, pvnz, Xnf_e01,

### axnf_vmo

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmo
Beregning: aXnf_vmo = Xnf_vo/pxnf*fVmo

    aXnf_vmo         = (axnf_vmo(-1)
                       -pm01(-1)*JDAM01_VMO/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMO)*(1+JRPXNF_VMO)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmo, pvo, Xnf_e01,

### axnf_vmqf

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmqf
Beregning: aXnf_vmqf = Xnf_vqf/pxnf*fVmqf

    aXnf_vmqf        = (axnf_vmqf(-1)
                       -(am01_vmqf(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMQF)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMQF)*(1+JRPXNF_VMQF)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmqf, pvqf, Xnf_e01,

### axnf_vmqs

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmqs
Beregning: aXnf_vmqs = Xnf_vqs/pxnf*fVmqs

    aXnf_vmqs        = (axnf_vmqs(-1)
                       -(am01_vmqs(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMQS)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMQS)*(1+JRPXNF_VMQS)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmqs, pvqs, Xnf_e01,

### axnf_vmqz

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i nf-branchen til anvendelse Vmqz
Beregning: aXnf_vmqz = Xnf_vqz/pxnf*fVmqz

    aXnf_vmqz        = (axnf_vmqz(-1)
                       -(am01_vmqz(-1)*(kfmz01-1)+JDAM01_VMQZ)*pm01(-1)/pxnf(-1)
                       +JDAXNF_VMQZ)*(1+JRPXNF_VMQZ)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axnf_vmqz, pvqz, Xnf_e01,

### axng_cb

Endogen

Input-output koefficient fra produktion i ng-branchen til anvendelse i forbrugsgruppe b
Beregning: aXng_cb = Xng_cb/pxng*fCb

    aXng_Cb          = (axng_cb(-1)
                       -(am3q_cb(-1)*(kfmz3q-1)+JDAM3Q_CB)*pm3q(-1)/pxng(-1)
                       +JDAXNG_CB)*(1+JRPXNG_CB)

Formelkoder: _G

Variablen indgår i følgende relationer:

axng_cb, fXng, pncb,